产品清单
	序号
	产品名称
	检验项目
	执行标准
	抽检批次

	1
	车用汽油
	抗爆性
馏程
铜片腐蚀
机械杂质与水分
密度
蒸汽压
芳烃含量
硫含量
氧含量
甲醇含量等
	GB 17930-2016《车用汽油》
	25

	2
	液体醇基燃料
	甲醇含量
密度
pH值
灰分
净热值
硫含量
甲醛含量等
	GB 16663-2025《醇基液体燃料》
	5

	3
	一次性燃料气瓶
	气密性
组分
铜片腐蚀
二甲醚含量
硫含量
密度等
	GB/T 38522-2020《户外燃气燃烧器具》
	5

	4
	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料
	表观密度偏差
导热系数
尺寸稳定性
燃烧性能
外观质量
熔结性等
	GB/T 10801.1-2025《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）》
	5

	5
	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料
	表观密度偏差
导热系数
尺寸稳定性
燃烧性能
外观质量
熔结性等
	GB/T 10801.2-2025《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》
	

	6
	手提式灭火器
	灭火剂充装总量误差
20℃喷射性能
筒体水压试验
筒体爆破性能
灭火剂主要组分含量
外观质量
密封性能等
	GB 4351-2023《手提式灭火器
	15

	7
	消防水带
	内径
长度
设计工作压力/试验压力/最小爆破压力
耐磨性能
延伸率/膨胀率及扭转方向等
	GB 6246-2011《消防水带》
	

	8
	消防应急灯具
	基本功能试验（表面亮度、光通量、应急工作时间等）
充/放电性能试验
绝缘/耐压/接地电阻试验
外壳防护等级试验等
	GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》
	

	9
	过滤式消防自救呼吸器
	橡塑材料老化性能
材料阻燃性能
标志等
	GB 21976.7-2012《过滤式消防自救呼吸器》
	

	10
	瓶装液化石油气调压器
	结构
气密性
关闭压力
出口压力
耐冲击性
连接接头机械强度
标志等
	GB 35844-2018《瓶装液化石油气调压器》
	8

	11
	燃气用具连接用不锈钢波纹软管
	气密性
耐压性
弯曲性
耐冲击性
耐热性
阻燃性
接头耐安装强度等
	GB 41317-2024《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》
	

	12
	家用可燃气体探测器
	外观要求
报警动作值
量程指示偏差
响应时间
电压波动
绝缘电阻
电气强度等
	GB 15322.2-2019《可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器》
	

	13
	电动自行车
	铭牌
车速限值
制动性能(干态)
整车质量
结构
车速提示音
反射器
照明和鸣号装置等
	GB 17761-2024《电动自行车安全技术规范》
	8

	14
	电动自行车用充电器
	外壳冲击
跌落
工作温度下的泄漏电流
电气强度
防触电保护
非正常工作
超温保护
过充切断
耐热
灼热丝
	GB 42296-2022《电动自行车用充电器安全技术要求》
	5

	15
	电动自行车用蓄电池
	2hr容量
大电流放电
能量密度
低温容量
防爆能力等
	GB/T 22199.1-2025《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池》
	

	16
	乘员头盔
	壳体
头盔质量
结构/结构组成
视野
表面摩擦力
固定装置稳固性
吸收碰撞能量
耐穿透等
	GB 811-2022 《摩托车、电动自行车乘员头盔》
	5

	17
	烟花爆竹
	标志
包装
外观
引燃装置
药量
燃放性能等
	GB 10631-2013 《烟花爆竹 安全与质量》
	10

	18
	儿童玩具
	材料
小零件
边缘
尖端
突出物
易燃性能
特定元素迁移
限定增塑剂
电气性能等
	GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范
	10

	19
	电线电缆
	绝缘/护套厚度
外径/外形尺寸
导体电阻(20℃)
成品电缆电压试验
绝缘热收缩/热延伸试验等
	GB/T 5023.1-2008
《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求》
	10

	20
	食品接触用塑料包装膜、袋
	感官要求
总迁移量
高锰酸钾消耗量
重金属(以Pb计)
脱色试验
芳香族伯胺迁移总量等
	GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》
	10

	21
	餐用洗涤剂
	外观、气味、稳定性
总有效物含量/总活性物含量
pH值
重金属（以Pb计）
菌落总数、大肠菌群等
	GB 14930.1-2022《食品安全国家标准 洗涤剂》
	5

	22
	老人鞋
	有效跟高
剥离强度
成鞋耐折性能
外底耐磨性能
外底与外中底粘合强度
衬里和内垫耐摩擦色牢度
防滑性能
整鞋减震性能等
	GB/T 43587-2023《老人鞋》
	15

	23
	儿童服装
	甲醛含量
pH值
可分解致癌芳香胺染料
耐水色牢度
耐酸汗渍色牢度
耐碱汗渍色牢度
耐干摩擦色牢度
耐唾液色牢度等
	GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》
	

	24
	羊绒制品
	
	
	

	25
	驼绒制品
	
	
	

	总计
	141


[bookmark: _GoBack]注：各类产品具体检验项目以检验检测机构实际检验能力为准。
