
巴彦淖尔市市场监督管理局抽查实施方案










委托单位：巴彦淖尔市市场监督管理局

抽检单位：山东精准产品质量检测有限公司


抽查时间：二〇二六年
2026年巴彦淖尔市市场监督管理局产品质量监督抽查实施方案

为提高产品质量安全监管效能，预防化解产品质量领域重大风险，保障人民群众人身财产安全，着力营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境，巴彦淖尔市市场监督管理局拟于2026年组织开展车用汽油、醇基液体燃料、电动自行车（外检）、电动自行车用充电器、电动自行车用蓄电池、烟花爆竹、食品接触用塑料包装膜、袋、餐用洗涤剂等产品质量监督抽查，特制定方案如下。
一、抽检品种及分类
本次监督抽查的品种为车用汽油、醇基液体燃料、电动自行车（外检）、电动自行车用充电器、电动自行车用蓄电池、烟花爆竹、食品接触用塑料包装膜、袋、餐用洗涤剂等产品8个品种。
二、抽样地点及场所
本次抽样地点为巴彦淖尔市市场监督管理局所辖区域内。
三、抽样方法
在市场上，随机抽取同一品牌、同一生产厂家、同一规格型号、同一批次的，并有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。抽样基数应不少于抽取样品量，备份样品封存于销售者处。每批次产品抽样数量见表1。
表1 各产品抽样数量
	序号
	产品名称
	抽样数量
	检样数量
	备样数量

	1
	车用汽油
	4L
	2L
	2L

	2
	醇基液体燃料
	4L
	2L
	2L

	3
	电动自行车
	2辆
	1辆
	1辆

	4
	电动自行车用充电器
	3只
	2只
	1只

	5
	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池
	8只
	4只
	4只

	6
	烟花爆竹
	检验样品数量按表2、表3和表4的规定执行

	7
	食品接触用塑料包装膜、袋
	袋
	不少于100个
	不少于50个
	不少于50个

	
	
	膜
	随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品3卷（每卷膜外层除去至少2m，膜卷宽度应在200mm以上），每卷取不少于7.5m2，其中2卷作为检样，1卷作为备样。样品不得折叠，应以管芯卷轴小心卷好后封样。

	8
	手洗餐具用洗涤剂
	4个独立包装（总量不少于2L/2kg）
	2个独立包装（不少于1L/1kg）
	2个独立包装（不少于1L/1kg）


[bookmark: OLE_LINK13]烟花爆竹检验样品数量按表2、表3和表4的规定执行，同时抽取同等数量的备用样品。
表2 结鞭爆竹抽样样本量
	批量范围
N（挂、卷）
	样本量n （挂、卷）

	
	≤50个/（挂、卷）
	51~500个/（挂、卷）
	501~2000个/（挂、卷）
	＞2000个/（挂、卷）

	≤500 
	8
	6
	5
	4

	501~2000
	10
	8
	6
	4

	2001~5000
	13
	10
	8
	5

	≥5001
	13
	12
	10
	6

	[bookmark: OLE_LINK4]注：成箱产品中抽取样本，根据所抽样品种类，按表中规定的样本量数的50 %以上（进位取整）确定开箱检查数，再在随机抽取的箱中随机抽取至少1个样品组成所需样本量。


表3 组合烟花抽样样本量
	批量范围
N（个）
	样本量 n /个

	
	单个样品组合发数（发/个）

	
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]≤20 
	21～50
	＞50

	
	单筒内径/mm

	
	＞30
	≤30
	＞30
	≤30
	＞30
	≤30

	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]≤500
	5
	6
	4
	5
	4
	4

	[bookmark: OLE_LINK2]501~2000
	6
	7
	5
	6
	4
	5

	2001~5000
	7
	8
	6
	7
	5
	6

	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]≥5001
	9
	10
	8
	9
	7
	8

	注：1.当运输包装和销售包装等同时，最大抽样基数为5000；
2.小礼花同类组合、含小礼花不同类组合，包括小礼花中含不同内径筒体，以小礼花最小单筒内径和样品总发数抽取样本量；
3.吐珠组合、吐珠和喷花不同类组合，包括吐珠中含不同内径筒体，以吐珠类最小单筒内径和吐珠总发数抽取样本量；
4.喷花组合以喷花类最小单筒内径和总发数抽取样本量；
[bookmark: OLE_LINK3]5.成箱产品中抽取样本，根据所抽样品种类，按表中规定的样本量数的50 %以上（进位取整）确定开箱检查数，再在随机抽取的箱中随机抽取至少1个样品组成所需样本量。


表4 其他产品抽样样本量
	批量范围N
	≤500
	501~2000
	2001~5000
	≥5001

	样本量n
	5
	8
	10
	13

	注：成箱产品中抽取样本，根据所抽样品种类，按表中规定的样本量数的50 %以上（进位取整）确定开箱检查数，再在随机抽取的箱中随机抽取至少1个样品组成所需样本量。


四、抽查检验项目及执行标准表5
表5 抽查检验项目、执行标准
	序号
	产品名称
	检验项目
	执行标准
	抽检批次
	单价（元）
	合计（元）

	1
	车用汽油
	抗爆性
馏程
铜片腐蚀
机械杂质与水分
密度
蒸汽压
芳烃含量
硫含量
氧含量
甲醇含量
	GB 17930-2016《车用汽油》
	25
	990
	24750

	2
	醇基液体燃料
	甲醇含量
密度
pH值
灰分
水含量
硫含量
甲醛含量
	GB 16663-2025《醇基液体燃料》
	5
	1100
	5500

	3
	电动自行车（外检）
	铭牌
结构（防碰擦）
电气装置（短路保护）
电池和电池组（电池组最大输出电压）
尺寸限值（鞍座长度）
电动机编码
标识与警示语
反射器、照明和鸣号装置（安装）
充电器（充电器制造形式）
	GB 17761-2024《电动自行车安全技术规范》、GB 42295-2022《电动自行车电气安全要求及第1号修改单》
	8
	1380
	11040‬

	4
	电动自行车用充电器
	外壳冲击
跌落
工作温度下的泄漏电流
电气强度
防触电保护
非正常工作
超温保护
过充切断
耐热
灼热丝
	GB 42296-2022《电动自行车用充电器安全技术要求》
	5
	1000
	5000

	5
	电动自行车用蓄电池
	实际容量
大电流放电
质量比能量
快速充电能力
机械冲击
绝缘电阻
	GB/T 22199.1-2025《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池》
	
	
	

	6
	烟花爆竹
	标志
包装
外观
引燃装置
药量
燃放性能
	GB10631-2025《烟花爆竹 安全与质量》
	10
	1500
	15000

	7
	食品接触用塑料包装膜、袋
	感官要求
总迁移量
高锰酸钾消耗量
重金属(以Pb计)
脱色试验
芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》
	10
	800
	8000‬

	8
	餐用洗涤剂
	外观
气味
稳定性
总有效物含量
pH
重金属（以Pb计）
菌落总数
大肠菌群
	GB 14930.1-2022《食品安全国家标准 洗涤剂》GB/T 9985-2022《手洗餐具用洗涤剂》
	5
	800
	4000

	总计
	68
	/
	73290


五、进度要求

	工作过程
	分工和进度要求

	组织、承检机构
	组织单位
	承检单位

	
	巴彦淖尔市市场监督管理局
	山东精准产品质量检测有限公司

	抽样人员名单表报送
	任务部署后5日内

	样品抽取时间
	具体时间以部署文件为准

	样品检验时间
	任务部署后的1个整体抽检工作完成周期内

	检验报告及结果通知发放
	检验工作完成5日内

	承检单位提供资料
	检验工作完成10日内



六、工作分工
  组织单位：巴彦淖尔市市场监督管理局
  承检单位：山东精准产品质量检测有限公司
1、抽样
市场监督管理部门委托抽样机构抽样，并按照有关规定随机抽取被抽样生产者、销售者，随机选派抽样人员。
实行抽检分离制度。除现场检验外，抽样人员不得承担其抽样产品的检验工作。
抽样人员应当熟悉相关法律、行政法规、部门规章以及标准等规定。
抽样人员不得少于两人，并向被抽样生产者、销售者出示组织监督抽查的市场监督管理部门出具的监督抽查通知书、抽样人员身份证明。抽样机构执行抽样任务的，还应当出示组织监督抽查的市场监督管理部门出具的授权委托书复印件。
抽样人员应当告知被抽样生产者、销售者抽查产品范围、抽样方法等。
样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品中随机抽取，不得由被抽样生产者、销售者自行抽样。
抽样人员发现被抽样生产者、销售者涉嫌存在无证无照等无需检验即可判定违法的情形的，应当终止抽样，立即报告组织监督抽查的市场监督管理部门，并同时报告涉嫌违法的被抽样生产者、销售者所在地市级市场监督管理部门。
抽样人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。
抽样文书应当经抽样人员和被抽样生产者、销售者签字。被抽样生产者、销售者拒绝签字的，抽样人员应当在抽样文书上注明情况，必要时可以邀请有关人员作为见证人。
抽样文书确需更正或者补充的，应当由被抽样生产者、销售者在更正或者补充处以签名、盖章等方式予以确认。
因被抽样生产者、销售者转产、停业等原因致使无法抽样的，抽样人员应当如实记录，报送组织监督抽查的市场监督管理部门。
被抽样生产者、销售者以明显不合理的样品价格等方式阻碍、拒绝或者不配合抽样的，抽样人员应当如实记录，立即报告组织监督抽查的市场监督管理部门，并同时报告被抽样生产者、销售者所在地市级市场监督管理部门。
样品分为检验样品和备用样品。除不以破坏性试验方式进行检验，并且不会对样品质量造成实质性影响的外，抽样人员应当购买检验样品。购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。
备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。法律、行政法规、部门规章对样品获取方式另有规定的，依照其规定。
抽样人员应当采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员和被抽样生产者、销售者签字确认。
样品应当由抽样人员携带或者寄递至检验机构进行检验。对于易碎品、危险化学品等对运输、贮存过程有特殊要求的样品，应当采取有效措施，保证样品的运输、贮存过程符合国家有关规定，不发生影响检验结论的变化。
样品需要先行存放在被抽样生产者、销售者处的，应当予以封存，并加施封存标识。被抽样生产者、销售者应当妥善保管封存的样品，不得隐匿、转移、变卖、损毁。
2、检验
检验人员收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式检查记录样品的外观、状态、封条有无破损以及其他可能对检验结论产生影响的情形，并核对样品与抽样文书的记录是否相符。
对于抽样不规范的样品，检验人员应当拒绝接收并书面说明理由，同时向组织监督抽查的市场监督管理部门报告。
被抽样产品实行生产许可、强制性产品认证等管理的，检验人员应当在检验前核实样品的生产者是否符合相应要求。
检验人员发现样品的生产者涉嫌存在无证无照等无需检验即可判定违法的情形的，应当终止检验，立即报告组织监督抽查的市场监督管理部门，并同时报告涉嫌违法的样品的生产者所在地市级市场监督管理部门。
检验人员应当按照监督抽查实施规范所规定的检验项目、检验方法、判定规则等进行检验。
检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应当如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监督管理部门。
检验机构出具检验报告，应当内容真实齐全、数据准确、结论明确，并按照有关规定签字、盖章。
检验机构和检验人员应当对其出具的检验报告负责。
检验机构应当在规定时间内将检验报告及有关材料报送组织监督抽查的市场监督管理部门。
检验结论为合格并且属于无偿提供的样品，组织监督抽查的市场监督管理部门应当在提出异议处理申请期限届满后及时退还。
前款规定以外的其他样品，组织监督抽查的市场监督管理部门应当在提出异议处理申请期限届满后按照有关规定处理。
七、承检机构信息
名    称：山东精准产品质量检测有限公司
地    址：山东省菏泽市高新区中华西路2059号西楼菏泽高新区金融总部经济园区685室/九为产业园内
八、监督抽查工作要求
（一）监督抽查工作要严格按照国家市场监督管理总局公布的《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《车用汽油产品质量监督抽查实施细则（2026版）》、《醇基液体燃料产品质量监督抽查实施细则（2026版）》、《电动自行车产品质量监督抽查实施细则（2026版）》、《电动自行车用充电器产品质量监督抽查实施细则（2026版）》、《电动自行车用蓄电池产品质量监督抽查实施细则（2026版）》、《烟花爆竹产品质量监督抽查实施细则（2026版）》、《食品接触用塑料包装膜、袋产品质量监督抽查实施细则（2026版）》、《餐具用洗涤剂产品质量监督抽查实施细则（2026版）》相关规定开展，严格规范抽检程序，不得随意抽检。
（二）抽样人员应规范着装持证，按方案规定抽取样品。实行抽检分离制度。除现场检验外，抽样人员不得承担其抽样产品的检验工作。要确保样品的代表性、科学性，要覆盖高中低档及一定的品牌、场所；要对样品进行确认，确保检测样品与备检样品为同一规格型号/生产批次；要认真填写抽样工作单，要求字迹清晰，信息完整，须与产品标签内容完全一致，应标明样品类别及样品等级，不得缺项、漏项，销售者及抽样人员要现场签字确认；要对样品进行现场拍照留存，样品运输要保证样品的完整与安全；对被抽检经营者要履行好告知义务，保护好经营者合法权益。
（三）承检机构应当在委托范围内开展抽样、检验工作，保证抽样、检验工作及其结果的客观、公正、真实。
九、其他应注意的事项
1、异议处理
对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：
核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，维持原有检验结论不变。
对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。
被抽样生产者、销售者有异议的，应当自收到检验结论书面告知之日起十五日内向组织监督抽查的市场监督管理部门提出书面异议处理申请，并提交相关材料。
被抽样生产者、销售者对抽样过程、样品真实性等有异议的，收到异议处理申请的市场监督管理部门应当组织异议处理，并将处理结论书面告知申请人。
被抽样生产者、销售者对检验结论有异议，提出书面复检申请并阐明理由的，收到异议处理申请的市场监督管理部门应当组织研究。对需要复检并具备检验条件的，应当组织复检。
除不以破坏性试验方式进行检验，并且不会对样品质量造成实质性影响的外，组织复检的市场监督管理部门应当向被抽样生产者、销售者支付备用样品费用。
申请人应当自收到市场监督管理部门复检通知之日起七日内办理复检手续。逾期未办理的，视为放弃复检。
市场监督管理部门应当自申请人办理复检手续之日起十日内确定具备相应资质的检验机构进行复检。
被抽样生产者、销售者隐匿、转移、变卖、损毁备用样品的，应当终止复检，并以初检结论为最终结论。
复检机构应当通过拍照或者录像的方式检查记录备用样品的外观、状态、封条有无破损以及其他可能对检验结论产生影响的情形，并核对备用样品与抽样文书的记录是否相符。
复检机构应当在规定时间内按照监督抽查实施规范所规定的检验方法、判定规则等对与异议相关的检验项目进行复检，并将复检结论及时报送组织复检的市场监督管理部门，由组织复检的市场监督管理部门书面告知复检申请人。复检结论为最终结论。
复检费用由申请人向复检机构先行支付。复检结论与初检结论一致的，复检费用由申请人承担；与初检结论不一致的，复检费用由组织监督抽查的市场监督管理部门承担。
2、有下列情形之一的，抽样人员不得抽样：
（一）待销产品数量不符合监督抽查实施规范要求的；
（二）有充分证据表明拟抽样产品不用于销售，或者只用于出口并且出口合同对产品质量另有约定的；
[bookmark: _GoBack]（三）产品或者其包装上标注“试制”、“处理”、“样品”等字样的。
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